Diagrama

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| PC | IP |
| Pc0 | 192.168.10.2 |
| Pc1 | 192.168.10.3 |
| Pc2 | 192.168.10.4 |
| Pc3 | 192.168.10.5 |
| Pc4 | 192.168.10.6 |
| Pc5 | 192.168.10.7 |

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| Pc | Ip |
| Pc7 | 192.168.20.2 |
| Pc8 | 192.168.20.3 |
| Pc9 | 192.168.20.4 |
| Server | 192.168.20.5 |

VLAN ingeniería 10

VLAN administración 20

VLAN soporte 30

Configurar en el switch las vlans

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Switch2 en nuestro archivo | Fa0/2 | 10 |
| Switch2 | Fa0/3 | 10 |
| Switch2 | Fa0/4 | 20 |
| Switch2 | Fa0/5 | 20 |
| Switch2 | Fa0/6 | 30 |
| Switch2 | Fa0/7 | 30 |